**温州医科大学附属第二医院**

**医院自行采购****报价须知与技术规格要求**

**一、供应商报价需知：**

* **投标资料含技术标两份和商务标两份，技术标和商务标分开密封**
* **请在投标资料的封面注明项目名称、公司名称、联系人和联系方式。**
* **需于截止日期前递交投标资料至采购部，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：**

**1.技术标2份（密封加盖单位公章）：**

① 供应商营业执照（营业执照复印件）；

② 法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供法人授权委托书）；

③ 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

④ **投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）**

⑤ **详细的供货清单（包括名称、规格型号、制造商/产地/品牌、数量等）**

⑥ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、**交货期**、质保期、售后服务承诺）

⑦ 其他供应商认为需要提供的文件

**2.商务标2份（密封加盖单位公章）**：

① 开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。

本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

**3.技术标、商务标（盖单位公章）扫描件一份**

预中标供应商需在结果公告发布1个工作日内提交

**4. 评标办法**：本项目中标一家，综合得分最高者为中标供应商。

**1、商务技术分（0-60分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 采购要求响应：供应商响应文件与本次采购要求（技术要求、商务要求）的符合程度，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 根据设计效果图所展示的产品结构、整体设计合理性、使用便利性评价，3分；  根据设计效果图所展示的外观式样、颜色的适用性、美观性评价，3分。 | 6 |
| 3 | 业绩：供应商近3年（响应截止日期前3年内，以合同签订时间为准）家具（桌、椅、柜类）业绩，一个得1分，本项最高得4分。同一家最终用户单位的多个业绩合同只能算一个业绩。（提供合同复印件加盖公章，合同原件备查） | 4 |
| 4 | 评委根据提供的所投样品综合评价，未提供样品的，则该项不得分。 |  |
| 4.1 | 矮柜（**1400\*670\*850mm**），具体见采购需求：  （1）产品的工艺水平：产品的整体质量、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质等方面。评分范围：评分范围：2、1、0分。  （2）产品外观式样合理、适用性、整体设计的美观度等方面。评分范围：2、1、0分。  （3）产品选用的主要材料：材料质量、有无刺激性气味等方面。评分范围：2、1、0分。  （4）产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理等方面。评分范围：2、1、0分。  （5）产品其它性能，如产品的成熟性、使用舒适性、安全性、牢固度。评分范围：2、1、0分。 | 10 |
| 5 | 项目实施方案：供应商提供的配货、运输、安装、验收的实施方案，对方案的完整性、可行性、科学性综合评价。评分范围：5、4、3、2、1、0分。 | 5 |
| 6 | 售后服务能力：对交货后出现不合格产品等问题所采取的措施、保修方案、售后响应及时性、备品备件储备情况等综合评价。评分范围：5、4、3、2、1、0分。 | 5 |

**2、价格分（0-40分）**

价格分权重为40%，即满分为40分。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价最低的响应报价为评审基准价，其得分为对应满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/响应报价）×40%×100；

3、供应商的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

**二、****技术规格要求**

**1. 采购物资：2025年4月家具；采购数量：1批；总预算：****135160元。**

**2. 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系后勤保障部 郑老师：0577-85676861）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **最高单价** | **总价** | **图片** | **类别** |
| 1 | 踩脚凳 | 700\*450\*270mm  1、基材：采用优质E0级多层板，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，三胺纸饰面，其特点具有防水、防烫、防污、防 酸、防火。  2、封边：选用优质2mm同色PUR封边工艺，不露底、不崩边和无明显胶水印等缺陷；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。  3、工艺要求：四周全封边。 4、颜色：按科室需求。 | 个 | 1 | 200 | 200 | IMG_256 | 椅凳类 |
| 2 | 单人沙发 | 宽W760\*深D700\*高H300-740  1、面料：优质纳帕纹西皮覆面，厚度≥1.3mm，质量符合QB/T4046-2010《聚氨超细纤维合成革通用安全技术条件》游离甲醛未检出:皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、海绵：采用优质原生环保海棉（不含氟氨化合物），软硬适中，密度为40KG/m³，表面涂有防止老化变形的保护膜；理化性能符合国家现行标准。 3、框架：采用优质环保实木方制作，经防虫防腐处理、干燥性能好，高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，耐久不变形，高回弹，耐冲击。 4、配置配套颜色和材质靠枕一个。 5、成品：符合 QB/T 1952.1-2012 《软体家具沙发》规定的 C 级要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011 的要求。 6、多种颜色可选。 | 个 | 2 | 950 | 1900 | IMG_257 | 沙发类 |
| 3 | 柜子 | 长850\*宽600/350\*高2400mm  1、基材：采用优质E0级多层板，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，三胺纸饰面，其特点具有防水、防烫、防污、防 酸、防火。  2、封边：选用优质2mm同色PUR封边工艺，不露底、不崩边和无明显胶水印等缺陷；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。  3、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底，造型稳固。  4、配置： 上柜玻璃窗，内置活动层板，中间石英石台面，下柜带抽屉，内置活动层板。顶板，层板25mm厚，其余为16mm厚。 5、颜色：按科室需求 | 个 | 1 | 2800 | 2800 | IMG_258 | 柜类 |
| 4 | 衣柜 | 长920\*宽410\*高1800mm  1、基材：采用优质E0级多层板，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，三胺纸饰面，其特点具有防水、防烫、防污、防 酸、防火。  2、封边：选用优质2mm同色PUR封边工艺，不露底、不崩边和无明显胶水印等缺陷；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。  3、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底，造型稳固。  4、配置： 顶板，层板25mm厚，其余为16mm厚。 5、颜色：按科室需求 6、内置挂衣杆，上下分层，上柜H1500mm,下柜H200mm，踢脚线100mm。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | IMG_259 | 柜类 |
| 5 | 可移动升降床边桌 | 800\*400\*660/940  1、基材：采用优质E0级多层板，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，三胺纸饰面，其特点具有防水、防烫、防污、防 酸、防火。 2、面材：表面贴优质三聚氰胺浸渍纸，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质同色PVC封边条全包围式封边，所有板件切割面无论是否外漏均需封边，封边条厚度≥1.5mm。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、台架：加粗碳钢支架，表面经静电喷涂工艺处理；多功能自自由升降；超薄底盘，隐藏式万向轮： 5、颜色根据科室需求 | 个 | 10 | 300 | 3000 | IMG_260 | 桌台类 |
| 6 | 活动货架 | 1500\*600\*2000  1、基材：材质为冷轧钢板，力学性能：立柱规格50mm\*30mm，横梁规格50mm\*30mm。立柱采用厚度1.2mm，横梁采用厚度1.0mm，隔板采用0.5mm。最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.7mm；符合 GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。 2、金属喷塑涂层：可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤75mg/kg，铬（Cr）≤60mg/kg，汞（Hg）≤60mg/kg(GB 18584-2001）。 3、配置：货架四层，上下距离可任意调节，每层装有透明活动卡片插槽 4、成品：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 700 | 700 | IMG_261 | 架类 |
| 7 | 儿童全橡胶木桌子 | 长2000\*宽1200\*高550mm  1、基材：采用橡胶木全实木基材，厚度2.2cm，桌脚厚度5\*5cm，边框2.2\*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，； 2、油漆：采用无毒无味水性环保净味漆，三底两面油漆工艺。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品应符合《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》为双重依据； 3、配件：五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母结构稳固不易倾倒。 4、工艺：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护儿童安全。 5、颜色：偏蓝色，按科室需求 | 个 | 1 | 2500 | 2500 | IMG_262 | 桌台类 |
| 8 | 柜子 | 长600\*宽320\*高2000mm  1、基材：采用优质E0级多层板，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，三胺纸饰面，其特点具有防水、防烫、防污、防 酸、防火。  2、封边：选用优质2mm同色PUR封边工艺，不露底、不崩边和无明显胶水印等缺陷；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。  3、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底，造型稳固。  4、配置： 上柜玻璃窗，内置活动层板，下柜木门，内置活动层板。顶板，层板25mm厚，其余为16mm厚。 5、颜色：偏向蓝色。按科室需求 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | IMG_263 | 柜类 |
| 9 | 货架 | 2000\*800\*1200  1、基材：材质为冷轧钢板，力学性能：立柱规格50mm\*30mm，横梁规格50mm\*30mm。立柱采用厚度1.2mm，横梁采用厚度1.0mm，隔板采用0.5mm。最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.7mm；符合 GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。 2、金属喷塑涂层：可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤75mg/kg，铬（Cr）≤60mg/kg，汞（Hg）≤60mg/kg(GB 18584-2001）。 3、配置：货架四层，上下距离可任意调节，每层装有透明活动卡片插槽 4、成品：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 4 | 800 | 3200 | IMG_264 | 架类 |
| 10 | 货架 | 1500\*800\*1200   1. 基材：材质为冷轧钢板，力学性能：立柱规格50mm\*30mm，横梁规格50mm\*30mm。立柱采用厚度1.2mm，横梁采用厚度1.0mm，隔板采用0.5mm。最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.7mm；符合 GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。 2、金属喷塑涂层：可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤75mg/kg，铬（Cr）≤60mg/kg，汞（Hg）≤60mg/kg(GB 18584-2001）。   3、配置：货架四层，上下距离可任意调节，每层装有透明活动卡片插槽 4、成品：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 2 | 700 | 1400 | IMG_264 | 架类 |
| 11 | 货架 | 2000\*600\*2000   1. 基材：材质为冷轧钢板，力学性能：立柱规格50mm\*30mm，横梁规格50mm\*30mm。立柱采用厚度1.2mm，横梁采用厚度1.0mm，隔板采用0.5mm。最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.7mm；符合 GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。 2、金属喷塑涂层：可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤75mg/kg，铬（Cr）≤60mg/kg，汞（Hg）≤60mg/kg(GB 18584-2001）。   3、配置：货架四层，上下距离可任意调节，每层装有透明活动卡片插槽 4、成品：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 800 | 800 | IMG_265 | 架类 |
| 12 | 诊疗床 | 1800\*650\*700  1.基材：胶合板，层板厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³甲醛释放量符合（GB 18580-2017）标准。 2.下架：选用冷轧钢材，钢制方管≥50mm\*50mm，钢管壁厚≥1.5mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。下架带抽屉。 3.表层：人造革，厚度≥1.0mm。 4.泡绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m³，海绵厚度≥5mm（GB/T 10802-2006）,不应使用 CFC 和 HCFC 类物质作为发泡剂。 | 张 | 14 | 800 | 11200 | IMG_266 | 床类 |
| 13 | 矮柜 | 890\*550\*810mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜面：根据院区需求台面配白色或黑色石英石台面； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | IMG_267 | 柜类 |
| 14 | 矮柜 | 1600\*470\*760 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、底部用黑色铝合金踢脚线。 6、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1900 | 1900 | IMG_268 | 柜类 |
| 15 | 矮柜 | 955\*480\*810mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜面：根据院区需求台面配白色或黑色石英石台面；； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | IMG_269 | 柜类 |
| 16 | 高柜 | 1200\*500\*2480mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜门采用移门； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 2700 | 2700 | IMG_270 | 柜类 |
| 17 | 矮柜 | 1200\*350\*760 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、底部用黑色铝合金踢脚线。 6、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1200 | 1200 |  | 柜类 |
| 18 | 矮柜 | 1680\*400\*840 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、底部用黑色铝合金踢脚线。 6、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | IMG_271 | 柜类 |
| 19 | 吊柜 | 1780\*350\*1000 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | IMG_272 | 柜类 |
| 20 | 换鞋凳 | 1380\*350\*450 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低 于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、凳面：优质超纤皮覆面，多层板+高回弹PU泡棉,整体厚度≥40mm。 5、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | IMG_273 | 椅凳类 |
| 21 | 换鞋凳 | 1940\*350\*450 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低 于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、凳面：优质超纤皮覆面，多层板+高回弹PU泡棉,整体厚度≥40mm。 5、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | IMG_274 | 椅凳类 |
| 22 | 换鞋凳 | 1600\*350\*450 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、凳面：优质超纤皮覆面，多层板+高回弹PU泡棉,整体厚度≥40mm。 5、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | IMG_275 | 椅凳类 |
| 23 | 高柜 | 1800\*500\*2550 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜门采用对开门，左侧对开柜门采用隔板式，右侧对开门采用悬挂式。 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 4200 | 4200 | IMG_276 | 柜类 |
| 24 | 高柜 | 1100\*500\*2550 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜门采用对开门，左侧采用隔板式，右侧采用悬挂式； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 2700 | 2700 | IMG_277 | 柜类 |
| 25 | 吊柜+矮柜 | 3750\*620\*850mm  3750\*350\*1100mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜面：根据院区需求台面配白色或黑色石英石台面； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 10000 | 10000 | IMG_278 | 柜类 |
| 26 | 吊柜+矮柜 | 2000\*620\*850mm  2000\*350\*1100mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜面：根据院区需求台面配白色或黑色石英石台面；； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 5700 | 5700 | IMG_279 | 柜类 |
| 27 | 高柜 | 1200\*360\*2250mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、底部用黑色铝合金踢脚线。 6、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 3 | 3400 | 10200 | IMG_280 | 柜类 |
| 28 | 高柜 | 1150\*360\*2250mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、底部用黑色铝合金踢脚线。 6、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 3200 | 3200 | IMG_281 | 柜类 |
| 29 | 矮柜（样品尺寸：1400670\*850） | 2800w\*670\*850mm 1、基材：均选用优质多层板，基材密度达700KG/m3以上，基材干燥率低于10%含水率。国家E0级环保标准，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。 2、面材：表面贴浸渍胶膜纸饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质2mm同色PVC封边胶条。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、柜面：根据院区需求台面配白色或黑色石英石台面； 6、底部用黑色铝合金踢脚线。 7、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 1 | 5100 | 5100 | IMG_282 | 柜类 |
| 30 | 护士台 | 2400\*750\*750/900  1、基材：选用E0级优质实木多层板，顶板层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm。甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，经防虫、防腐等化学处理，握钉力强，抗弯力强，不易变形。 2、饰面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火、耐污性强；纹理清晰，质感好；表面光泽强持久不退色。 3、封边：采用同色PUR环保封边工艺，所有边缘均须封边；封边圆滑，平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；无开裂、鼓泡、变色等现象。 4、五金配件：采用DTC优质五金配件；锁具、轨道、合页等表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；物理性能须符合国家检测标准，长久使用不变形，不生锈，稳固耐用。 5、整体吧台：台面、正面、顶面、侧面均采用优质白色人造石贴面，厚度≥15mm，正面圆角处理，边缘圆润光滑不割手；石英石须具有卓越的抗高温性超强抗腐蚀，不脱层，经久耐用及可修复性，抗污垢、耐冲击、耐高温等特性。 6、其他要求：正面造形底部带LED灯带，台脚底部用黑色不锈钢踢脚线包边。 7、功能：安置插座（≥2位），带走线功能。预留隐藏式走线槽，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C 认证,含插座面板和安装，线材甲供。 8、成品：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 | 个 | 3 | 8100 | 24300 | IMG_283 | 桌台类 |
| 31 | 三人沙发 | 2000\*900\*780  1、面料：采用专业医用抗菌超纤皮，厚度≥1.3mm，皮面光泽度好，撕裂强度45N/mm、断裂伸长度65%、耐高温80℃2小时不粘，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》。 2、海绵：采用高密度、高回弹的原生棉，常规密度50#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、框架：底部整体喷涂五金钢架，选用实木刨方+进口松木方钉架，受力木方规格不小于3\*7；木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀； 4、沙发脚：采用钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。 5、颜色：偏浅蓝，根据科室需求。 | 张 | 4 | 2800 | 11200 | IMG_256 | 沙发类 |
| 32 | 移动餐桌 | 800\*400\*660/940   1. 面板：采用优质多层板，厚度≥25mm；甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形。 2、面材：表面贴优质三聚氰胺浸渍纸，硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、封边：选用优质同色PVC封边条全包围式封边，所有板件切割面无论是否外漏均需封边，封边条厚度≥1.5mm。拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 4、台架：加粗碳钢支架，表面经静电喷涂工艺处理；多功能自自由升降；超薄底盘，隐藏式万向轮。 | 个 | 4 | 560 | 2240 | IMG_257 | 桌台类 |
| 33 | 茶椅 | 400\*490\*800坐高450  1、椅架材质：采用优质白腊木全实木制作，木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、油漆：净味漆三底三面油漆工艺，高环保气味低，满足GB 18581-2020要求,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量≤300g/L,可溶性重金属含量未检出； 4、椅座饰面：采用优质超纤皮，厚度≥1.3mm，皮面光泽度好，撕裂强度45N/mm、断裂伸长度65%、耐高温80℃2小时不粘，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》。 5、海绵：高密度、高回弹环保海棉，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥45kg/m3，背密度≥40kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于7%，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。  6、颜色：偏浅蓝，根据科室需求。 | 张 | 4 | 500 | 2000 | IMG_258 | 椅凳类 |
| 34 | 长条高低桌 | 1000\*520\*750  1、基材：选用E0级优质实木多层板，面板，侧脚厚度≥25mm，其余≥16mm，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，经防虫、防腐等化学处理，握钉力强，抗弯力强，不易变形。 2、饰面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火、耐污性强；纹理清晰，质感好；表面光泽强持久不退色。 3、封边：采用环保PVC封边条，所有边缘均须封边；封边圆滑，平顺，无明显胶线、无脱胶、无爆边；无开裂、无鼓泡、无变色等现象。 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，经久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱。 5、配件：选用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、无鼓泡、无开裂、无毛刺、无露底等，性能检测均须符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 6、颜色：偏浅蓝，根据科室需求。 | 张 | 4 | 750 | 3000 | IMG_256 | 桌台类 |
| 35 | 长条高低桌 | 800\*520\*600  1、基材：选用E0级优质实木多层板，面板，侧脚厚度≥25mm，其余≥16mm，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，经防虫、防腐等化学处理，握钉力强，抗弯力强，不易变形。 2、饰面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火、耐污性强；纹理清晰，质感好；表面光泽强持久不退色。 3、封边：采用环保PVC封边条，所有边缘均须封边；封边圆滑，平顺，无明显胶线、无脱胶、无爆边；无开裂、无鼓泡、无变色等现象。 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，经久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱。 5、配件：选用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、无鼓泡、无开裂、无毛刺、无露底等，性能检测均须符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 6、颜色：偏浅蓝，根据科室需求。 | 张 | 4 | 680 | 2720 | IMG_256 | 桌台类 |
| 36 | 长条高低桌 | 600\*520\*450  1、基材：选用E0级优质实木多层板，面板，侧脚厚度≥25mm，其余≥16mm，甲醛含量小于≤0.05mg/M3标准，经防虫、防腐等化学处理，握钉力强，抗弯力强，不易变形。 2、饰面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐火、耐污性强；纹理清晰，质感好；表面光泽强持久不退色。 3、封边：采用环保PVC封边条，所有边缘均须封边；封边圆滑，平顺，无明显胶线、无脱胶、无爆边；无开裂、无鼓泡、无变色等现象。 4、热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，经久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱。 5、配件：选用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、无鼓泡、无开裂、无毛刺、无露底等，性能检测均须符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 6、颜色：偏浅蓝，根据科室需求。 | 张 | 4 | 525 | 2100 | IMG_256 | 桌台类 |

**备注：** **供应商在递交投标文件的同时须提供矮柜（序号29），尺寸为：****1400\*670\*850mm。投标实样一个，且与厂家投标响应图片一致。在样品上注明投标单位名称。**

**三、相关要求**

1. 报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。总价=Σ（货物综合单价\*货物数量）。
2. 质保期：验收合格后，提供不少于 3 年的免费产品质保。
3. 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，15个工作日内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。
4. **服务期1年。**如采购金额达到合同金额或协议期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。
5. 售后服务：温州有售后服务点（提供证明文件），若报修，供应商应在3小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到采购人通知后1.5小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。供应商未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。
6. 到货地点：温州医科大学附属第二医院指定地点。
7. 与采购人签署总务物资廉洁购销合同。
8. 对规格参数要求有任何疑问，请联系郑老师：0577-85676861。

**四、文件格式**

### 项目名称：

响应文件

（技术文件）

## 供应商全称： （盖单位公章）

## 采购文件签署人 （签字或盖章）

## 日期： 年 月

##### 技术规格偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1、与“二、技术规格要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

##### 商务技术文件封面

### 项目名称：

响应文件

（商务文件）

## 供应商全称： （盖单位公章）

## 采购文件签署人： （签字或盖章）

## **报价一览表**

项目名称：

价格单位：元人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：  大写： |

注：

1、具体价格明细详见《价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**价格组成明细表**

项目名称：

价格单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商/品牌 | 单价限价（元） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 诊疗床 | 1800\*650\*700 | 张 | 14 |  | 800 |  |  |
| 床类合计 元 | | | | | | | | |
| 2 | 单人沙发 | W760\*D700\*H300-740 | 个 | 2 |  | 950 |  |  |
| 3 | 三人沙发 | 2000\*900\*780 | 张 | 4 |  | 2800 |  |  |
| 沙发类合计 元 | | | | | | | | |
| 4 | 可移动升降床边桌 | 800\*400\*660/9401 | 个 | 10 |  | 300 |  |  |
| 5 | 护士台 | 2400\*750\*750/900 | 个 | 3 |  | 8100 |  |  |
| 6 | 儿童全橡胶木桌子 | 2000\*1200\*550 | 个 | 1 |  | 2500 |  |  |
| 7 | 长条高低桌 | 1000\*520\*750 | 张 | 4 |  | 750 |  |  |
| 8 | 长条高低桌 | 800\*520\*600 | 张 | 4 |  | 680 |  |  |
| 9 | 长条高低桌 | 600\*520\*450 | 张 | 4 |  | 525 |  |  |
| 10 | 移动餐桌 | 800\*400\*660/940 | 张 | 4 |  | 560 |  |  |
| 桌台类合计 元 | | | | | | | | |
| 11 | 踩脚凳 | 700\*450\*270 | 个 | 1 |  | 200 |  |  |
| 12 | 换鞋凳 | 1380\*350\*450 | 个 | 1 |  | 1000 |  |  |
| 13 | 换鞋凳 | 1940\*350\*450 | 个 | 1 |  | 1500 |  |  |
| 14 | 换鞋凳 | 1600\*350\*450 | 个 | 1 |  | 1200 |  |  |
| 15 | 茶椅 | 400\*490\*800 坐高450 | 张 | 4 |  | 500 |  |  |
| 椅凳类合计 元 | | | | | | | | |
| 16 | 活动货架 | 1500\*600\*2000 | 个 | 1 |  | 700 |  |  |
| 17 | 货架 | 2000\*800\*1200 | 个 | 4 |  | 800 |  |  |
| 18 | 货架 | 1500\*800\*1200 | 个 | 2 |  | 700 |  |  |
| 19 | 货架 | 2000\*600\*2000 | 个 | 1 |  | 800 |  |  |
| 架类合计 元 | | | | | | | | |
| 20 | 柜子 | 850\*600/350\*2400 | 个 | 1 |  | 2800 |  |  |
| 21 | 衣柜 | 920\*410\*1800 | 个 | 1 |  | 1000 |  |  |
| 22 | 柜子 | 600\*320\*2000 | 个 | 1 |  | 1000 |  |  |
| 23 | 矮柜 | 890\*550\*810 | 个 | 1 |  | 1800 |  |  |
| 24 | 矮柜 | 1600\*470\*760 | 个 | 1 |  | 1900 |  |  |
| 25 | 矮柜 | 955\*480\*810 | 个 | 1 |  | 2000 |  |  |
| 26 | 高柜 | 1200\*500\*2480 | 个 | 1 |  | 2700 |  |  |
| 27 | 矮柜 | 1200\*350\*760 | 个 | 1 |  | 1200 |  |  |
| 28 | 矮柜 | 1680\*400\*840 | 个 | 1 |  | 2000 |  |  |
| 29 | 吊柜 | 1780\*350\*1000 | 个 | 1 |  | 1500 |  |  |
| 30 | 高柜 | 1800\*500\*2550 | 个 | 1 |  | 4200 |  |  |
| 31 | 高柜 | 1100\*500\*2550 | 个 | 1 |  | 2700 |  |  |
| 32 | 吊柜+矮柜 | 3750\*620\*850 3750\*350\*1100 | 个 | 1 |  | 10000 |  |  |
| 33 | 吊柜+矮柜 | 2000\*620\*850 2000\*350\*1100 | 个 | 1 |  | 5700 |  |  |
| 34 | 高柜 | 1200\*360\*2250 | 个 | 3 |  | 3400 |  |  |
| 35 | 高柜 | 1150\*360\*2250 | 个 | 1 |  | 3200 |  |  |
| 36 | 矮柜 | 2800w\*670\*850 | 个 | 1 |  | 5100 |  |  |
| 柜类合计 元 | | | | | | | | |
| 投标总价： | | | | | | | | |

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**商务、技术条款偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务、技术条款要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

采购文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1、与“三、相关要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

**四、法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

（法定代表人签署不需提供此书）

致：**温州医科大学附属第二医院**

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加“温州医科大学附属第二医院 ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职 务： 职 务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间： 年 月 日

附：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |

**六、详细的供货清单**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1） 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《开标一览表》中投报。

2） 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：