钢制轮椅规格要求

1. 扶手外飘：在体积不变的情况下增加座宽，能通过更小的障碍物。长PU扶手强度好不吸汗。
2. 前小轮采用高性能避震万向轮：减震效果更佳，乘坐更安全，更舒适减少路面不平的颠簸。
3. 座位下部U型卡入式双工字支撑：增强产品稳定性，增加强度。底部双工字拉杆结构。结构稳定性好，结实不晃动强度高。
4. 脚踏板位置三档螺杆调节：脚踏板三档调节高度，螺杆旋钮调节，脚踏板不会脱落变形。
5. 座位面与靠背采用软皮革面，适合护理患者，方便护理员工的清洗护理工作。
6. 配置轮椅安全带，确保乘坐轮椅的患者安全问题。

参考尺寸（单位cm)

 座位宽约46cm 靠背高约42cm 坐高约48cm 座深约41cm 总长约100cm 总高约85cm 总宽约62cm